# Menü: Ändern (F5) / Vorschübe (F9)

Die Fräs- und Z-Achsen-Vorschübe einer bestehenden Zeichnung können geändert werden.

X-, Y- und Z-Achse:

Klicken Sie in das Feld und überschreiben Sie den aktuellen Vorschub durch den neuen. Es können nur die markierten Strecken geändert werden. Die Schaltfläche F9 im Hauptmenü ist sonst gesperrt.

A- und B- Achse:

Siehe X-Y-Z

Die Angabe ist Grad pro Sekunde

(Diese Funktion ist nur bei PLUS- Software verfügbar!)

Anzahl:

Die Anzahl der Strecken bzw. der Objekte, die markiert sind.

Die Angabe dient der Orientierung.

Aktuell:

Erscheint bei „Aktuell“ ein Wert, so ändern Sie nur einheitliche Strecken bzw. Objekte.

Erscheint „---“ so haben die Strecken bzw. Objekte einen unterschiedlichen Vorschub.

Drücken Sie die Ja-Schaltfläche, so kommt auch eine entsprechende Abfrage.

Maximal:

Der maximale Wert aller markierten Strecken bzw. Objekte.

Minimal:

Der minimale Wert aller markierten Strecken bzw. Objekte.

Anwenden auf:

Alle Strecken = Wenn die komplette Zeichnung markiert ist

Markierte Objekte = Wenn mehrere Objekte markiert sind

Aktuelles Objekt = Wenn nur ein Objekt markiert ist

Markierte Strecken = Wenn mehrere Strecken, aber kein Objekt markiert sind

Aktuelle Strecke = Wenn NUR EINE Strecke markiert ist

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Daten als aktuelle Werte und verlässt dieses Menü.

Nein:

Übernimmt die Werte nicht und verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn