# Untermenü: System (F8)

F1 Material-Voreinstellungen:

Das Material und die Abmessungen werden hier eingegeben. Sie können Material Grundeinstellungen hinterlegen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abrufen.

Fräsen siehe F8-F1 Material.htm

Drehen siehe F8-F1 Material_Drehen.htm

F2 Referenzschalter:

Die Grundeinstellungen der Referenzschalter werden hier eingegeben und für die Maschine hinterlegt. Sie haben die Möglichkeit zum Einrichtbetrieb umzuschalten. Siehe auch F8-F2 Referenzschalter.htm

(Funktion nur bei PLUS- Software! verfügbar)

F3 CAM Voreinstellungen:

Die CAM-Parameter wie Taschentiefe, Schlichtaufmass und Vorschub bzw. die Schleifenfahrt, die Z-Nullposition, die Bahnüberlappung beim Räumen und die Verweilzeit werden festgelegt. Sie können auch die Grundeinstellungen übernehmen.

Fräsen siehe F8-F3 CAM-Voreinstellungen.htm

Drehen siehe F8-F3 CAM-Voreinstellungen_Drehen.htm

F4 Maschine:

Allgemeine Daten der Maschine werden hier eingetragen und können im Maschinen Archiv gespeichert werden. Die Maschinen Parameter, Hardware Vorgaben, Weg und Auflösung, sowie Spindelspiel stellen sie für die spezifische Maschine hier ein. Siehe auch F8-F4 Maschine.htm

F5 PC-Einstellungen:

Allgemeine Einstellungen des PCs sind hier hinterlegt und gespeichert. Siehe auch F8-F5 PC-Einstellungen.htm

F6 Extras:

Zusatzprogramme und Module können hier aufgerufen werden.

(Funktion nur bei Zusatzprogrammen verfügbar)

Siehe auch F8-F6 Extras.htm

F7 DIN ISO Voreinstellungen:

Die Voreinstellungen für DIN ISO können hier als Zusatzfunktionen geändert werden. Siehe auch F8-F7 DIN-ISO Voreinstellungen.htm .

F8 Werkzeug Voreinstellungen:

Der Fräsdurchmesser und die max. Schnitttiefe werden hier eingegeben. Als PLUS Zusatzfunktion können Fräser mit spezifischen Daten hinterlegt und wieder aufgerufen werden.

Fräsen siehe F8-F8 Werkzeug-Voreinstellungen.htm

Drehen siehe F8-F8 Werkzeug-Voreinstellungen_Drehen.htm

F9 Vorschub Voreinstellungen:

Die Arbeitsvorschübe (Voreinstellung zum Zeichnen) werden hier eingegeben. Als PLUS Zusatzfunktion können die Vorschübe für die 4. und 5. Achse hinterlegt werden.

Fräsen siehe F8-F9 Vorschub-Voreinstellungen.htm

Drehen siehe F8-F9 Vorschub-Voreinstellungen_Drehen.htm

Hilfe:

Diese Hilfeseite

OK:

Verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn