# Menü Simulation: Startbildschirm

Eingabe der Simulationsparameter. Wenn Objekte in der Zeichnung markiert sind, werden diese zur Bearbeitung vorgeschlagen.

Startobjekt:

Das Objekt, bei dem die Simulation bzw. Ausgabe startet.

Ist ein einzelnes Objekt markiert, ist es sowohl Start- als auch Endobjekt.

Wenn mehrere Objekte markiert sind, wird das erste der Markierten auch als Startobjekt vorgeschlagen.

Endobjekt:

Das Objekt, bei dem die Simulation bzw. Ausgabe endet.

Ist ein einzelnes Objekt markiert, ist es sowohl Start- als auch Endobjekt.

Wenn mehrere Objekte markiert sind, wird das letzte der Markierten auch als Endobjekt vorgeschlagen.

Mit Schlichten:

Befinden sich in der Auswahl der zu simulierenden Objekten, welche die man Schlichten könnte, gibt es die Möglichkeit dies zu unterbinden oder zu zulassen. Nur wenn der Haken gesetzt ist wird geschlichtet.

Z-Achse aus:

Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie beispielsweise eine Bohrung reiben wollen und dies von Hand machen möchten. Das Programm fährt dann auf die Startpunkte der jeweiligen Kontur und verweilt mit einem Hinweis, dass Sie eine Taste drücken sollen, damit es weiter fährt.

Wiederholung:

Die gesamte Ausgabe kann wiederholt werden. Sowohl auf der Stelle bei Abstand = 0 oder mit Abstand > 0.

Im X-Abstand:

Ist die Wiederholung >1, so kann das Feld Abstand geändert werden. Nachdem dann die gesamte Simulation erfolgt ist, stellt das Programm um den Wert des Abstandes zu und wiederholt so oft die Ausgabe, wie unter Wiederholung eingegeben ist.

Tiefenbahnen simulieren (nur Fräsen):

Um mal kurz zu sehen wie das Werkstück aussieht, können Sie die Tiefenbahnen ausschalten, um dadurch Zeit zu sparen.

PLUS Software:

Ermöglicht die Maske zum Werkzeugwechsel.

Referenzieren:

Das Programm simuliert das Referenzieren.

Letzte Ausgabe wiederholen:

Ist nur in Verbindung mit F2 Start aktiv. Die Bearbeitungswege werden nicht neu berechnet, sondern die letzte Berechnung wird verwendet. Dies spart bei Wiederholung Zeit.

Stop für Werkzeugwechsel simulieren:

Das Programm führt den Werkzeugwechsel durch.

Dies ist nur möglich, wenn Sie die Lizenz zur Nutzung der PLUS-Software erworben haben.

(Funktion nur bei PLUS-Software! verfügbar)

Hilfe:

Diese Hilfeseite.

Ja:

Startet die Simulation.

Beim Start der Simulation wird geprüft, ob die gezeichneten Objekte zu fräsen sind. Das Programm führt eine Fräsbahnradiuskorrektur durch. Siehe auch: Die Fräsbahn-Radius-Korrektur.htm

Ist die Vorlage nicht eindeutig, kann eine Korrektur Prüfung durchgeführt werden.

Siehe auch: Korrektur-Pruefung.htm

Nein:

Startet die Simulation nicht und kehrt zum Hauptmenü zurück

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn