# Menü: Mehr Zeichnen: Sechskant für Schrauben/Mutter nach DIN

Mit dieser Funktion können Sie einen Sechskantkopf passend zur Schlüsselweite erzeugen.

Als Beispiel SW 12:

Zeichnen Sie einen Kreis mit 12mm Durchmesser. Bei den CAM-Daten geben Sie bei „Auflösung Ecken“ eine 6 ein. Daraufhin erscheint die Schaltfläche SW. Diese drücken Sie.

Klicken Sie auf Ja um das Objekt zu erzeugen. Der Sechskantkreis erscheint wie im Bild unten als rotes Objekt. Der ursprügliche Durchmesser 12mm (hellblauer Kreis) wird intern mit dem Faktor 1.155 Multipliziert.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn