Menü: Objekt Neu CAM- Parameter:

Nach der Geometrie kommen nun die CAM Parameter dran. Die CAM Parameter beschreiben das Objekt hinsichtlich der Bearbeitung.

Fräserdurchmesser:

Er wird bei der Simulation und bei der Ausgabe als gelber Kreis auf dem Bildschirm dargestellt. Ferner wird die Fräsbahnradiuskorrektur damit berechnet. Es werden auch ungerade Zahlen berücksichtigt, z.B.: D=10.02 o.ä.

Tiefe:

Es ist die gesamte Frästiefe des Objektes. Wie viele Millimeter pro Zustellung möglich sind, wird bei den Werkzeug- Einstellungen eingegeben.

Bearbeitung:

Innen Aussen Mitte

Bei der Bearbeitung wird die Fräsrichtung automatisch vergeben.

Es wird auf Gleichlauf- Fräsen eingestellt.

Das bedeutet für die Richtung bei Innen- Nut = links herum und bei Außen- Nut = rechts herum.

Die Richtung kann im Ändern- Menü verändert werden.

Winkel:

Der Winkel des Kreises. Es sind auch Werte >360° möglich.

Auflösung:

Normalerweise setzt das Programm auf 1° = 1 Knoten. Soll die Auflösung anders sein, gibt es zwei Möglichkeiten:

1.) Die Anzahl der Ecken = Knoten direkt setzten oder

2.) Die Gradzahl der Segmente setzen.

Der jeweilige andere Wert wird automatisch errechnet.

Über die Einstellung Ecken können auch Vielecke direkt gezeichnet werden, z.B.: 4 Ecken für ein Quadrat.

Wollen Sie einen Sechskant nach DIN (Schraubenkopf) zeichnen, geben Sie eine 6 ein.

Beachten Sie: Sechskant.htm

Endradius:

Mit dieser Funktion kann eine Spirale erzeugt werden.

Werkzeug Nummer:

Das verwendete Werkzeug aus dem Magazin kann hier eingegeben werden.

(Funktion nur bei PLUS- Software! verfügbar)

Bezeichnung:

Diese kann hier nicht verändert werden, weil sie zum Werkzeug gehört. Siehe auch: ->?

(Funktion nur bei PLUS- Software! verfügbar)

PLUS- Software:

Wenn Sie die PLUS- Software erworben haben, steht Ihnen die Maske: „Objekt Parameter PLUS Software“ zur Verfügung.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

Ja:

Übernimmt die Werte aus der Maske in das Objekt.

Nein:

Bricht das Objekterstellen ab. Es wird kein Objekt erzeugt.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn