# Menü System F8 / PC-Einstellungen F5 / Systemtest F5

Wichtige Programmeinstellungen werden geprüft und bewertet. Dabei darf kein Feld rot erscheinen. Gelbe Felder stellen einen Grenzbereich dar. Beispielsweise ist der Eilgang bei höherer Auflösung geringer als umgekehrt.

Maschine:

Auflösung der Achsen:

Eine hohe Auflösung bringt einen ruhigen Motorenlauf und hohe Genauigkeit. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit nimmt ab. Ist die Auflösung zu hoch bringt dies keinen weiteren Genauigkeitsvorteil, weil eine „normale“ Werkzeugmaschine nicht im µ-Bereich arbeiten kann. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit wird indes inakzeptabel.

Ist die Auflösung zu niedrig kann die Genauigkeit darunter leiden, die Motoren laufen rauh. Siehe auch: F8-F4 Maschine.htm

Eilgang Geschwindigkeit:

Hier soll nur sichergestellt werden, daß nicht mit Extremen gearbeitet wird. Siehe auch: F8-F4-F2 Maschine-Eilgang.htm

Freie Zeit bei Eilgang:

Das Hardwareinterface hat eine obere Grenze der Verarbeitungsfrequenz. Bei hoher Auflösung und hohem Eilgang ist das Impulstiming (F8 F4 F5) sehr wichtig. Nähert man sich der Grenze kann nicht mehr sichergestellt werden, daß es keine Fehler in der Kommunikation zwischen PC und Hardwareinterface gibt. Hier sollte das Anzeigenfeld immer grün sein. Siehe auch: F8-F4-F5 Maschine-Steuerung.htm

Motoren Rampe:

Hier soll nur sichergestellt werden, daß nicht mit Extremen gearbeitet wird. Siehe auch: F8-F4-F6 Maschine-Rampe.htm

PC:

Bildschirmauflösung:

Die Bildschirmauflösung wird hauptsächlich vom Monitor und der Grafikkarte bestimmt. 1024x768 ist die kleinste mögliche Auflösung. Eine obere Grenze gibt es nicht.

CPU-Geschwindigkeit:

Die CPU-Geschwindigkeit ist die Prozessor Taktfrequenz. Ältere Rechner könnten zu langsam sein.

Serielle Schnittstelle:

Eine serielle Schnittstelle muss vorhanden sein. Für Zusatzfunktionen ist eine weitere Schnittstelle sinnvoll. Siehe auch: Serielle Schnittstellen.htm

Programm:

Speicher-Verbrauch:

Hier soll nur sichergestellt werden, daß nicht mit Extremen gearbeitet wird. Siehe auch: F8-F5-F8 PC-Einstellungen-Speicher.htm

Speicher-Belegung:

Zeigt an, wieviel Prozent Ihre Zeichnung vom Speicher belegt.

Hilfe:

Diese Hilfeseite

OK:

Verlässt dieses Menü.

Inhaltsverzeichnis.htm

Teil III Referenz.htm

Dokumentbeginn